# Absturzgitter ASG, belastbar bis 150 kg

**Absturzgitter** gemäß DGUV Regel 103-007, rechteckig, aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4307 (AISI 304 L),   
universell einsetzbar und nachrüstbar unterhalb von Schachtabdeckungen.

**Absturzgitter** gefertigt aus Lochblech, 5 mm Lochdurchmesser, versetzt angeordnet, Belastung 150 kg,   
aufklappbar und arretierbar, vorgerichtet zum Absperren mit bauseitigem Vorhängeschloss.

**Auflager** aus Winkelprofil vorgerichtet zum Andübeln im Schachtinneren, unterhalb der Schachtabdeckung.

Das Absturzgitter wird unter der Schachtabdeckung und über dem Steigsystem montiert.

Absturzgitter und Auflager unter Schutzgas geschweißt, im Tauchbad gebeizt und passiviert.

Einschließlich entsprechendem Befestigungsmaterial.

**Optional:**

➤ Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L)

➤ Von unten verriegelbare Ausführung

➤ Ausführung zum Ausheben für runde Schächte

➤ Vom Standard abweichende Baugrößen