# Einsteighilfe aufsteckbar EH FSS, aufsteckbar-drehbar EH FSS D

# **Einsteighilfe** aufsteckbar, mit Bauartzulassung entsprechend DIN 19572, aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4307 (AISI 304 L), passend für 400 mm oder

500 mm breite Sicherheitssteigleitern SiS2 mit Sicherheitsfallschutzschiene und Sicherheitssteigbäume SiS3.

Einsteighilfe gemäß DIN 19572.

Steigleitern müssen an ihrer Austrittsstelle eine Haltevorrichtung haben. Diese Forderung ist erfüllt, wenn die Leiter die Austrittsstelle mit einem oder beiden Holmen um mindestens 1,1 m überragt.

Einsteighilfe vollständig unter Schutzgas geschweißt, im Tauchbad gebeizt und passiviert.

**Optional:**

➤ Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 3016 L)

➤ Einsteighilfe in drehbarer Ausführung, Typ EH FSS D, ermöglicht ein bequemeres Angurten