# Einsteighilfe versenkbar EH VS

**Einholm-Einsteighilfe,** mit Bauartzulassung entsprechend DIN 19572, aus Edelstahl 1.4404 (AISI 316L).
Wahlweise einsetzbar als herausnehmbar- transportable oder stationär-versenkbare Einsteighilfe.
Bestehend aus Führungsrohr und Haltestange

**Führungsrohr** mit zwei Bohrungen, Durchmesser: 12 mm, vorgerichtet zum Andübeln an die Schachtwand.
Mit einer Aufnahmemöglichkeit für die Haltestange.

**Haltestange** aus verwindungsstabilem Rohr 33,7 x 3,6 mm, Gesamtlänge: 1500 mm.

Einsteighilfe vollständig unter Schutzgas geschweißt, im Tauchbad gebeizt und passiviert.

## Optional:

➤ Edelstahl Durchsteckanker als Befestigungsmaterial

## Sonderausführung:

➤ Passend für econorm-Schächte, Wandabstand bis Beginn Einführöffnung: 158 mm