# Schachtabdeckung SD12, verschiebbar

**Schachtabdeckung,** verschiebbar, aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4307 (AISI 304 L), mit glatter Oberfläche.

**Deckel** aus stabilem Edelstahlblech, ausgestattet mit Kunststoffrollen und wartungsfreien Gleitlager,
der Deckel greift außenseitig über die Schienen und ist gegen

Abheben gesichert. Mit Zylinderschloss, um ein Absperren im geschlossenen Zustand zu ermöglichen.

**Schienen** aus Rechteckrohr 60/40/2 mm, die neben dem Öffnungsrand angedübelt werden.

Schachtabdeckung und Schienen unter Schutzgas geschweißt, im Tauchbad gebeizt und passiviert.

Einschließlich entsprechendem Zylinderschlüssel.

Die Abmessungen werden prinzipiell nach den notwendigen Gegebenheiten festgelegt. Dabei wird unterschieden nach:

1. Gerade Ausführung
2. Kreisrunde Ausführung

Durch das Verschieben des gesamten Deckels wird eine freie Öffnung geschaffen, so dass die Begehung einer nach unten führenden Treppe möglich ist.

**Optional:**

➤ Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L)

➤ Sonderausführung auf Anfrage

# HUBER SE

Industriepark Erasbach A1 · D-92334 Berching

Telefon: + 49 - 84 62 - 201 - 0 · Fax: + 49 - 84 62 - 201 - 810

info@huber.de · Internet: [www.huber.de](http://www.huber.de/)

Technische Änderungen vorbehalten Zeichnungs-Nr. 190.459, 5.2022

Schachtabdeckung SD12, verschiebbar