# Schachtabdeckung SD1, regensicher, rechteckig

# **Schachtabdeckung,** regensicher, rechteckig, aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4307 (AISI 304 L).

Ausführung in Anlehnung an DIN 1239:2018-4, geeignet für den Einsatz in Ex-Zone 1.

**Deckel** aus 2 mm starkem Edelstahlblech, in der Mitte überhöht, mit innerer Querversteifung, mit selbst einfallendem Verschluss, Edelstahl-Gasdruckfeder mit integrierter, nur von Hand zu lösender Aufhaltevorrichtung, mit stabilen, verdeckt liegenden Scharnieren.

Anschluss für Potentialausgleich vorbereitet.

**Rahmen** aus Z-Profil mit einer umlaufenden, völlig abschließenden, insektensicheren Gummidichtung
(frost- und witterungsbeständig), mit unterseitig angeschweißten Laschen, vorgerichtet zum Einbetonieren
oder zum Andübeln im Schachtinneren.

Schachtabdeckung und Rahmen unter Schutzgas geschweißt, im Tauchbad gebeizt und passiviert.

Einschließlich entsprechendem Bedienschlüssel.

**Optional:**

➤ Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L)

➤ Dunsthut DN 150, mittig eingeschweißt

➤ Isolierung des Deckels, FCKW-frei

➤ Befestigungsmaterial und Moosgummidichtung

➤ Sicherheitssteckschloss zur Einbruchhemmung, mit oder ohne Profilzylinder

➤ Vom Standard abweichende Baugrößen

➤ Öffnungsmöglichkeit von unten

➤ Deckelblech 4 mm

➤ Magnetkontakt (Anzeige ob Deckel Auf/Zu)

➤ Handgriff

➤ Pollenfilter oder Biofilter (Geruchseliminierung) oder Windlüfter im Dunsthut

➤ Deckel vom Rahmen lösbar

➤ Dichtung an der Deckelunterseite angeklebt

➤ Lackierung nach RAL-Karte

➤ Oberfläche aus Tränenblech

➤ Verschluss in Feuerwehrausführung, für Überflurhydrantenschlüssel DIN 3223, M 12 (Lieferung ohne Schlüssel)

➤ Absturzsicherung durch Schacht-Barriere

➤ Absturzsicherung durch Absturzgitter

➤ Mehrteilige Ausführung